	Модель
	ZG-5
	ZG-10
	ZG-20
	ZG-30
	ZG-40
	ZG-60
	ZG-80
	ZG-100
	ZG-150
	ZG-200

	Нагрузка. Тонн
	5
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	150
	200

	Рабочий диаметр
	D3 (мм)
	250
	320
	450
	450
	600
	750
	850
	1000
	1200
	1500

	
	D4 (мм)
	756
	908
	1224
	1224
	1338
	1576
	1784
	2005
	2405
	2855

	
	D5 (мм)
	2300
	2800
	3500
	3500
	4200
	4800
	5000
	5500
	6500
	8000

	Прорезиненный стальной ролик
	D1 (мм)
	250
	300
	350
	350
	400
	450
	500
	500
	--------
	--------

	
	W1 (мм)
	100
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	--------
	--------

	Стальной ролик
	D2 (мм)
	240
	290
	340
	340
	390
	440
	490
	490
	550
	550

	
	W2 (мм)
	15
	25
	30
	30
	40
	50
	60
	70
	280
	260

	Мощность двигателя, квт
	0.75
	1.1
	1.5
	2.2
	3
	4
	4
	5.5
	5.5
	7.5



